|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **KIỂM TRA AN TOÀN GIÀN GIÁO HÀNG TUẦN** | | | | | |
| **STT** | **YÊU CẦU AN TOÀN** | **TÌNH TRẠNG** | | | **GHI CHÚ** |
| **Đạt** | **Không** | **Khác** |
| I | KHU VỰC THI CÔNG | | | | |
| 1 | Nền đất chắc chắn |  |  |  |  |
| 2 | Không bị đọng nước |  |  |  |  |
| 3 | Cách xa rãnh, hố đào |  |  |  |  |
| 4 | Cách xa đường điện |  |  |  |  |
| 5 | Cách xa đường giao thông |  |  |  |  |
| 6 | Rào chắn khu vực giàn giáo |  |  |  |  |
| 7 | Biển báo khu vực nguy hiểm |  |  |  |  |
| 8 | Chiếu sáng khu vực làm việc |  |  |  |  |
| II | CHẤT LƯỢNG GIÀN GIÁO | | | | |
| 1 | Ống thép không méo, cong |  |  |  |  |
| 2 | Ống thép dày hơn 2,5mm |  |  |  |  |
| 3 | Cùm không bị sét, dày 2,5mm |  |  |  |  |
| 4 | Thanh chéo không bị rỉ sét |  |  |  |  |
| 5 | Khung giáo không biến dạng |  |  |  |  |
| 6 | Mâm không sét, cong, méo |  |  |  |  |
| 7 | Ván không bị mục, gãy |  |  |  |  |
| 8 | Các thành phần ăn khớp |  |  |  |  |
| III | LẮP DỰNG GIÀN GIÁO | | | | |
| 1 | Chân giáo lắp thẳng |  |  |  |  |
| 2 | Có Lắp chân kích giáo |  |  |  |  |
| 3 | Sủ dụng đúng chân lót |  |  |  |  |
| 4 | Sàn tháo tác lắp kin mâm |  |  |  |  |
| 5 | Ván gối lên nhau khoảng 30cm |  |  |  |  |
| 6 | Ván thừa ngoài thanh ngang 20cm |  |  |  |  |
| 7 | Lắp dủ lan can trên và giữa |  |  |  |  |
| 8 | Lắp đủ chéo, giằng ngang |  |  |  |  |
| 9 | Lắp đủ chắn chân chống rơi |  |  |  |  |
| 10 | Độ nghiên thang lắp phù hợp |  |  |  |  |
| 11 | Các lỗ mở đề được lan can |  |  |  |  |
| 12 | Neo đứng  đúng khoảng cách |  |  |  |  |
| 13 | Neo đứng  đúng khoảng cách |  |  |  |  |
| 14 | Chống và cố định chống chắc chắn |  |  |  |  |
| 15 | Lắp đặt thẻ an toàn giàn giáo |  |  |  |  |
| **Người Kiểm Tra** | | KẾT LUẬN | | | |
| **Quản Đốc Xưởng** | |